**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Надеждинского сельского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от 09.04.2018г. № 50

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в действующей редакции), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях защиты индивидуальных жилых домов от пожаров на территории Надеждинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.И.Миронова

Приложение

к Постановлению

 администрации Надеждинского

сельского поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. N \_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ

НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой, которая должна иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться двумя ведрами.

2. У каждого индивидуального жилого дома должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем не менее 0,5 куб. м и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом индивидуальном жилом доме должен иметься огнетушитель, который содержится согласно паспорту и проходит перезарядку с периодичностью, установленной техническими условиями эксплуатации.

4. Из расчета на каждые 10 индивидуальных жилых домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя (объемом не менее 10 л каждый), одна штыковая лопата, одна совковая лопата, одно асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м.

5. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

6. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».